

**Инструкция на ККМ ПОРТ -35 ФKZ ЛОМБАРД И ПРИЕМ СТЕКЛОТАРЫ**

**ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА**

Нажать кнопку ; на индикаторе:после успешного или не успешного соединения на индикаторе высветится .

**Перед пробитием чека нужно внести деньги в кассу (денежный ящик ) служебный чек внесения/выплаты.**

Нажать **ИТОГ** набрать 30, и нажать клавишу ИТОГ на индикаторе высветится **0,00**; Набрать на цифровой клавиатуре сумму

**1. *Внесение:*** *нажать кнопку* ***%+*** внесения наличных в кассу

**2. Выплата :** *нажать кнопку* ***%-*** выплаты наличных из кассы

**МОЖНО ВЫБИВАТЬ ЧЕКИ ВЫДАЧА чека**

**Сумма – 2СЕК – ИТОГ Возврат кредита**

**Сумма – 3СЕК – ИТОГ Возврат %**

**Сумма – 4СЕК – ИТОГ** **Возврат пени**

**ЧЕК ВЫДАЧА КРЕДИТА**

**(перед оформлением чека выдача кредита нажать кнопку ЦЕНА)**

 **Цена – Сумма - 1СЕК – ИТОГ**

**ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ АННУЛИРОВАНИЯ**

**До нажатия кнопки ИТОГ можно исправить ошибочно введенные суммы проведением операции аннулирования:**

**Нажать кнопку СТ нажать ПИ и нажать ИТОГ для завершения**

 **Чек возврата ВОЗВРАТ КРЕДИТА**

Удерживайте кнопку СТ загорится B(V)– Сумма – 2 или 3 или 4СЕК – ИТОГ

**Чек возврата ВЫДАЧА КРЕДИТА**

(перед оформлением чека возврата выдачи кредита нажать кнопку **ЦЕНА**)

ЦЕНА – Удерживать кнопку СТ – Сумма – 1СЕК – ИТОГ

**Проведение промежуточного Х-отчета**.

Нажать кнопку  в любом режиме для перехода в Главное меню

Нажать ****; Ввести код администратора: **** Нажать клавишу **** на индикаторе высветится:, Нажать клавишу **** распечатается общий Х-отчет.

**Проведение ежедневного Z-отчета ( обнуление кассы ).**

Нажать кнопку  в любом режиме для перехода в Главное меню

Нажать ****Ввести код администратора: **** нажать клавишу **** на индикаторе высветится: , нажать клавишу **** распечатается Z-отчет*.*

**ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ККМ**

Нажать кнопку  для перехода в Главное меню и нажать **** для выключения.